THS-02B    Kapitel 2 — Anhänger oder Fundament		[image: ]
Bemessung der Basis
Gewicht, Masse, Auflager und Kontrolle vor der Bestellung
Eine einzige Regel: nichts wird bestellt, solange die Spalte «geschätzte Masse» nicht bis unten ausgefüllt ist. Die beiden letzten Spalten füllen Sie auf der Brückenwaage aus, während des Baus.
Masse des Hauses, Position für Position
	Position
	Geschätzt (kg)
	Wägung 1: Rohbau
	Wägung 2: dicht

	Boden: Struktur, Dämmung, Unterseite
	
	
	

	Wandkonstruktion und Aussteifung
	
	
	

	Dachkonstruktion
	
	
	

	Bedachung und Spenglerarbeiten
	
	
	

	Unterspannbahn, Hinterlüftung, Fassade
	
	
	

	Fenster und Eingangstür
	
	
	

	Dämmung von Wand und Dach
	
	
	

	Dampfbremse und Klebebänder
	
	
	

	Trennwände, Böden, Bekleidungen
	
	
	

	Küche
	
	
	

	Bad und Wassererwärmer
	
	
	

	Heizung und Kamin
	
	
	

	Lüftung
	
	
	

	Elektro und Sanitär
	
	
	

	Einbaumöbel und Treppe
	
	
	

	Reserve von 5 % für Vergessenes
	
	
	

	Total Haus
	
	
	




Verfügbare Nutzlast
	Zeile
	Wert (kg)

	Zulässiges Gesamtgewicht des Anhängers
	

	Tatsächliches Leergewicht des Fahrgestells
	

	Verfügbare Nutzlast
	

	Total Haus, von Seite 1 übertragen
	

	Verbleibende Reserve, positiv oder negativ
	


Negative Reserve: nicht bestellen. Fahrgestell wechseln oder das Projekt erleichtern, bevor Sie Holz kaufen.
Strassenmasse
	Element, von unten nach oben
	Höhe (mm)

	Höhe der Ladefläche, leer
	

	Fertiger Boden
	

	Wandhöhe
	

	Dachkonstruktion und Eindeckung
	

	Was übersteht: Kamin, Dachfenster, Module
	

	Gesamthöhe in Transportstellung
	


Fertige Aussenbreite, inklusive Fassade und Lattung (mm)

Verbleibende Reserve bis 2 550 mm (mm)

Gesamtlänge inklusive Deichsel (mm)



Verteilung der schweren Lasten
Messen Sie den Abstand ab Vorderkante der Ladefläche. Diese vier Zeilen braucht der Anhängerhersteller, um die Achsen zu positionieren.
	Schwere Last
	Masse (kg)
	Abstand ab vorne (cm)

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	


Vom Hersteller angegebene Achslast (kg)

Stützlast auf der Deichsel, Zielwert und zulässiger Bereich (kg)

Auflager im Stand
	Auflager
	Lage am Fahrgestell oder Tragwerk
	Zulässige Last (kN)
	Art des Auflagers und Boden

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	


Fertigniveau des Bodens gegenüber dem Gelände (cm)

Bodenabstand unter dem Boden (cm)



Kontrolle vor der Bestellung
☐  Der Typ steht fest: Anhänger oder Fundament, mit schriftlicher Begründung.
☐  Das Zielgewicht des fertigen Hauses ist Position für Position beziffert.
☐  Das tatsächliche Leergewicht ist schriftlich bestätigt, nicht aus dem Katalog.
☐  Die verbleibende Reserve ist positiv.
☐  Die fertige Aussenbreite bleibt unter 2 500 mm, Fassade inbegriffen.
☐  Die Gesamthöhe in Transportstellung ist berechnet und bleibt unter 4 000 mm.
☐  Die vier schweren Lasten wurden dem Hersteller mitgeteilt.
☐  Auflagerpunkte und zulässige Lasten liegen schriftlich vor.
☐  Die Leitungen sind im Plan eingetragen: Wasser, Abwasser, Strom.
☐  Das Gelände wurde nach starkem Regen beobachtet, das Fertigniveau steht fest.
☐  Die Lösung ist vom Hersteller, Ingenieur oder Unternehmen bestätigt.
Bestätigt durch, Funktion und Datum

Offen gebliebene Punkte
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