THS-02B    Chapitre 2 — Remorque ou fondations		[image: ]
Dimensionnement de la base
Poids, gabarit, appuis et contrôle avant commande
Une seule règle : rien ne se commande tant que la colonne « masse estimée » n'est pas remplie jusqu'en bas. Les deux dernières colonnes se remplissent au pont-bascule, pendant le chantier.
Masse de la maison, poste par poste
	Poste
	Masse estimée (kg)
	Pesée 1 : structure
	Pesée 2 : hors d'eau

	Plancher : structure, isolation, sous-face
	
	
	

	Ossature des murs et contreventement
	
	
	

	Charpente de toiture
	
	
	

	Couverture et ferblanterie
	
	
	

	Pare-pluie, lame d'air, bardage
	
	
	

	Fenêtres et porte d'entrée
	
	
	

	Isolation des murs et du toit
	
	
	

	Frein-vapeur et adhésifs
	
	
	

	Cloisons, sols, parements intérieurs
	
	
	

	Cuisine équipée
	
	
	

	Salle d'eau et chauffe-eau
	
	
	

	Chauffage et conduit
	
	
	

	Ventilation
	
	
	

	Électricité et plomberie
	
	
	

	Mobilier fixe et escalier
	
	
	

	Réserve de 5 % pour les oublis
	
	
	

	Total de la maison
	
	
	




Charge utile disponible
	Ligne
	Valeur (kg)

	Poids total autorisé de la remorque
	

	Poids à vide réel du châssis livré
	

	Charge utile disponible
	

	Total de la maison, reporté de la page 1
	

	Marge restante, positive ou négative
	


Marge négative : ne commandez pas. Changez de châssis, ou allégez le projet avant d'acheter le bois.
Gabarit routier
	Élément, du sol vers le haut
	Hauteur (mm)

	Hauteur du plateau de la remorque, à vide
	

	Plancher fini
	

	Hauteur des murs
	

	Charpente et couverture
	

	Ce qui dépasse : conduit, lanterneau, panneaux
	

	Hauteur totale en configuration de route
	


Largeur extérieure finie, bardage et tasseaux compris (mm)

Marge restante jusqu'à 2 550 mm (mm)

Longueur hors tout, timon compris (mm)



Répartition des charges lourdes
Mesurez la distance depuis l'avant du plateau. Ces quatre lignes sont ce que le fabricant de remorque doit recevoir pour positionner les essieux.
	Charge lourde
	Masse (kg)
	Distance depuis l'avant (cm)

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	


Charge par essieu annoncée par le fabricant (kg)

Charge sur le timon, valeur visée et plage admissible (kg)

Appuis en stationnement
	Appui
	Position sur le châssis ou la structure
	Charge admissible (kN)
	Type d'appui et sol

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	


Niveau fini du plancher par rapport au terrain (cm)

Garde au sol sous le plancher (cm)



Contrôle avant commande
☐  Le type est arrêté : remorque ou fondations, et la raison est écrite.
☐  Le poids cible de la maison terminée est chiffré poste par poste.
☐  Le poids à vide réel du châssis est confirmé par écrit, pas repris du catalogue.
☐  La marge restante est positive.
☐  La largeur extérieure finie tient sous 2 500 mm, bardage compris.
☐  La hauteur totale en configuration de route est calculée et tient sous 4 000 mm.
☐  Les quatre charges lourdes ont été transmises au fabricant.
☐  Les points d'appui et leur charge admissible sont donnés par écrit.
☐  Les réseaux sont positionnés sur le plan : eau, eaux usées, électricité.
☐  Le terrain a été observé après une forte pluie et le niveau fini est arrêté.
☐  La solution est validée par le fabricant, l'ingénieur ou l'entreprise concernée.
Validé par, fonction et date

Points restés ouverts
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