THS-02C    Kapitel 2 — Anhänger oder Fundament		[image: ]
Geländeaufnahme
Boden, Wasser, Leitungen und der Tag des Hebens
Das Blatt THS-01 hat den Weg gemessen. Dieses hier betrachtet das Grundstück selbst: was es trägt, wohin sein Wasser läuft, und was am Tag der Anlieferung passiert. Vor Ort ausfüllen, nicht am Satellitenbild.
Der Boden
Sichtbare Art: Humus, Lehm, Kies, Auffüllung, Fels

Mächtigkeit des Humus, im Spatenloch (cm)

Fällt das Loch zu, hält es Wasser, bricht es ein?

Wurde das Gelände aufgefüllt, und wann, wenn bekannt

Höhenlage der Parzelle (m ü. M.)

Am Standort gemessene Neigung (%)

Bekannte Tragfähigkeit oder vorhandenes Gutachten: ja / nein, welches

Das Wasser
Nach starkem Regen zu beobachten, nicht bei Trockenheit.
Wohin läuft das Oberflächenwasser

Fällt das Gelände zum Standort hin: ja / nein

Wie viele Tage bleibt der Boden nass

Binsen, Moose, im Sommer immer grüne Stellen

Wohin leitet die Dachrinne, und wie weit von den Stützen entfernt

Bekanntes Risiko von Oberflächenabfluss oder Hochwasser



Bewuchs und unmittelbare Nachbarschaft
Bäume näher als zehn Meter: Art und Abstand

Wurzeln oder Äste über dem Standort

Abstand zur nächsten Parzellengrenze (m)

Waldabstand (m)

Was sich jenseits der Grenze befindet

Der Tag des Hebens
Ein Autokran braucht Platz, tragfähigen Boden und freien Himmel. Diese Zeilen prüft man vor der Bestellung, nicht am Vortag.
Wo kann der Lastwagen stehen, und auf welchem Belag

Abstand zwischen Lastwagen und Endstandort (m)

Trägt der Boden ein beladenes Fahrzeug: ja / nein, wie festgestellt

Freileitungen über Weg oder Standort: Höhe und Art

Hindernisse in der Höhe: Vordächer, Bäume, Masten, Kabel

Feuerwehrzufahrt oder Durchgang, der frei bleiben muss

Nachbar oder Gemeinde, die vorgängig zu informieren sind



Vorhandene Leitungen
	Leitung
	Abstand zum Standort (m)
	Tiefe oder Höhe
	Wer schliesst an

	Trinkwasser
	
	
	

	Abwasser
	
	
	

	Regenwasser
	
	
	

	Strom
	
	
	

	Kommunikation
	
	
	


Erinnerung: Trinkwasseranschluss und Elektroinstallation gehören bewilligten Unternehmen. Ihre Vorbereitungen müssen ihnen erlauben zu arbeiten, ohne den Boden zu demontieren.
Skizze des Geländes: Standort, Neigung, Abfluss, Leitungen, Zufahrt des Lastwagens
	


Fotos für das Dossier
☐  Der Standort, von allen vier Seiten.
☐  Das Gelände nach starkem Regen.
☐  Das Spatenloch, mit sichtbarem Massband darin.
☐  Der Zufahrtsweg ab der letzten Strasse, mit den Engstellen.
☐  Freileitungen und Hindernisse in der Höhe.
☐  Vorhandene Schächte und Anschlusskästen.
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