THS-02C    Chapitre 2 — Remorque ou fondations		[image: ]
Relevé du terrain
Sol, eau, réseaux et jour du levage
La fiche THS-01 mesurait le trajet. Celle-ci regarde le terrain lui-même : ce qu'il porte, où part son eau, et ce qui se passera le jour où la maison arrive. Remplissez-la sur place, pas depuis une photo satellite.
Le sol
Nature apparente : terre végétale, argile, gravier, remblai, roche

Épaisseur de terre végétale, au trou de bêche (cm)

Le trou se referme-t-il, garde-t-il l'eau, s'effondre-t-il ?

Le terrain a-t-il été remblayé, et quand si vous le savez

Altitude de la parcelle (m)

Pente mesurée sur l'emplacement (%)

Portance connue ou étude existante : oui / non, laquelle

L'eau
À observer après une forte pluie, et non par temps sec.
Où part l'eau de ruissellement

Le terrain descend-il vers l'emplacement de la maison : oui / non

Combien de jours le sol reste-t-il détrempé

Présence de joncs, mousses, zones toujours vertes en été

Où la gouttière rejettera l'eau, et à quelle distance des appuis

Risque connu de ruissellement ou de crue sur la parcelle



Végétation et voisinage immédiat
Arbres à moins de dix mètres : essence et distance

Racines ou branches au-dessus de l'emplacement

Distance à la limite de parcelle la plus proche (m)

Distance à la forêt (m)

Ce qui se trouve de l'autre côté de la limite

Le jour du levage
Un camion-grue a besoin de place, de sol portant et de ciel dégagé. Ces lignes se vérifient avant de commander, pas la veille.
Où le camion peut-il stationner, et sur quelle surface

Distance entre le camion et l'emplacement final (m)

Le sol supporte-t-il un engin chargé : oui / non, observé comment

Lignes aériennes au-dessus du trajet ou de l'emplacement : hauteur et nature

Obstacles en hauteur : avant-toits, arbres, mâts, câbles

Accès pompiers ou passage à maintenir libre pendant l'opération

Voisin ou commune à prévenir avant l'opération



Réseaux disponibles
	Réseau
	Distance à l'emplacement (m)
	Profondeur ou hauteur
	Qui raccorde

	Eau potable
	
	
	

	Eaux usées
	
	
	

	Eaux de pluie
	
	
	

	Électricité
	
	
	

	Communication
	
	
	


Rappel : le raccordement à l'eau potable et l'installation électrique reviennent à des entreprises autorisées. Vos réservations doivent leur permettre de travailler sans démonter le plancher.
Croquis du terrain : emplacement, pente, écoulement, réseaux, accès du camion
	


Photos à joindre au dossier
☐  L'emplacement, vu des quatre côtés.
☐  Le terrain après une forte pluie.
☐  Le trou de bêche, avec un mètre visible dedans.
☐  Le chemin d'accès depuis la dernière route, avec les points étroits.
☐  Les lignes aériennes et les obstacles en hauteur.
☐  Les regards et coffrets de raccordement existants.
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