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Fiche technique de la remorque
Remorque, véhicule tracteur, fixations et contrôle avant plancher
Recopiez ces valeurs depuis les documents du véhicule, pas depuis une annonce ni une page produit. Ce qui n'est pas écrit sur un document n'existe pas.
Identification
Constructeur et modèle

Numéro de châssis

Catégorie : O2 ou O3

Année de construction

Document de réception ou de conformité disponible : lequel

Poids
	Ligne
	Valeur (kg)

	Poids garanti, ou poids total admissible
	

	Poids à vide annoncé au catalogue
	

	Poids à vide réel, pesé le
	

	Charge utile disponible
	

	Charge verticale maximale admise sur le timon
	


Essieux, pneumatiques et freinage
	Element
	Valeur

	Nombre d'essieux
	

	Capacité de l'essieu 1 (kg)
	

	Capacité de l'essieu 2 (kg)
	

	Capacité de l'essieu 3 (kg)
	

	Dimension des pneumatiques
	

	Indice de charge et pression
	

	Système de freinage
	

	Vitesse d'homologation (km/h)
	




Véhicule tracteur
Marque et modèle

Poids remorquable admis, remorque freinée (kg)

Poids admissible de l'ensemble (kg)

Charge verticale autorisée sur la tête d'attelage (kg)

Catégorie de permis du conducteur, vérifiée le

Service cantonal consulté : personne et date

Fixation de la maison sur le châssis
Zones de fixation autorisées par le constructeur

Diamètre et type de boulonnerie

Platines ou pièces intermédiaires prévues

Accès futur aux boulons pour contrôle

Protection contre la corrosion au droit des perçages

Réponse du constructeur obtenue le, et par quel moyen

Dimensions visées
Largeur extérieure finie, bardage compris (mm)

Hauteur totale en configuration de route (mm)

Longueur hors tout, timon compris (mm)



Documents archivés
☐  Fiche technique complète de la remorque.
☐  Document de réception ou de conformité.
☐  Permis de circulation, si la remorque est immatriculée.
☐  Ticket de la pesée à vide.
☐  Réponse écrite du constructeur sur les zones de fixation.
☐  Documents du vehicule tracteur : poids remorquable et charge d'appui.
Contrôle avant de commencer le plancher
☐  Le poids garanti et le poids à vide réel sont connus et écrits.
☐  La charge utile disponible en découle, et elle est chiffrée.
☐  Le poids cible de la maison terminée est établi poste par poste.
☐  La marge prévue est fixée, et elle n'est pas symbolique.
☐  La capacité de chaque essieu est connue.
☐  La charge verticale maximale de la remorque est connue.
☐  La charge admissible du véhicule tracteur est connue.
☐  La largeur et la hauteur extérieures cibles sont arrêtées.
☐  Le véhicule tracteur est identifié et le permis vérifié.
☐  La documentation de la remorque est complète et archivée.
☐  La première pesée, remorque vide, est faite.
Points restés ouverts
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