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Les pesées du chantier
Cinq contrôles, du châssis vide à la maison terminée
Une pesée ne sert à rien si on la fait à la fin. Celles-ci arrivent toutes à un moment où l'on peut encore corriger. Demandez, quand c'est possible, les charges par essieu et la charge sur le timon, pas seulement le total.
	Étape
	Date
	Total (kg)
	Essieu 1
	Essieu 2
	Timon

	1. Remorque vide
	
	
	
	
	

	2. Plancher et ossature
	
	
	
	
	

	3. Hors d'eau hors d'air
	
	
	
	
	

	4. Second œuvre terminé
	
	
	
	
	

	5. Maison terminée
	
	
	
	
	


Écart avec la prévision
	Étape
	Prévu (kg)
	Pesé (kg)
	Écart
	Décision prise

	1. Remorque vide
	
	
	
	

	2. Plancher et ossature
	
	
	
	

	3. Hors d'eau hors d'air
	
	
	
	

	4. Second œuvre terminé
	
	
	
	

	5. Maison terminée
	
	
	
	


Pont-bascule utilisé, adresse et tarif

Personne présente lors des pesées



Avant chaque déplacement
☐  Eau propre vidangée.
☐  Eaux grises vidangées.
☐  Contenu mobile retiré ou arrimé.
☐  Hauteur totale vérifiée, remorque en configuration de route.
☐  Largeur extérieure vérifiée, rien ne dépasse.
☐  Pression des pneumatiques contrôlée.
☐  Charge sur le timon vérifiée, et compatible avec le véhicule.
☐  Documents a bord : permis de circulation et fiche technique.
Collez cette liste à l'intérieur de la porte. La légalité du convoi ne doit pas dépendre de la mémoire de la personne qui attelle.
Observations et corrections apportées
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