THS-04B    Kapitel 4 — Der Boden		[image: ]
Zuschnittliste Boden
Teile, Querschnitte, Längen und Gewichte
Eine Zeile je zuzuschneidendes Teil. Die letzte Spalte geht in die Gewichtstabelle THS-03A: dieselbe Zahl, einmal erfasst.
	Kürzel
	Teil
	Querschnitt (mm)
	Länge (mm)
	Anz.
	Gesamtmasse (kg)

	R1
	Randbalken vorne
	
	
	
	

	R2
	Randbalken hinten
	
	
	
	

	R3
	Randbalken links
	
	
	
	

	R4
	Randbalken rechts
	
	
	
	

	S1
	Regelbalken
	
	
	
	

	S2
	Verstärkungsbalken unter schwerer Last
	
	
	
	

	T1
	Kopfriegel
	
	
	
	

	T2
	Querriegel
	
	
	
	

	C1
	Wechsel bei Öffnungen
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




Platten und Bahnen
	Kürzel
	Produkt und Referenz
	Dicke (mm)
	Fläche (m²)
	Gesamtmasse (kg)

	P1
	Obere Platte
	
	
	

	P2
	Unterseite
	
	
	

	M1
	Luftdichtheit
	
	
	

	M2
	Aussenschicht oder Winddichtung
	
	
	

	I1
	Dämmstoff
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Bilanz des Bodens
	Zeile
	Wert

	Gesamtmasse Holz (kg)
	

	Gesamtmasse Platten und Bahnen (kg)
	

	Masse des Dämmstoffs (kg)
	

	Beschläge und Befestigungen (kg)
	

	Masse des fertigen Bodens (kg)
	

	Tatsächliche Wägung, falls vorhanden (kg)
	

	Abweichung (kg)
	


Übertragen Sie die Masse des fertigen Bodens in die Tabelle THS-03A, Zeile Boden. Eine Abweichung von mehr als 10 % zwischen Schätzung und Wägung klärt man vor dem Aufrichten der Wände.
Lieferanten und Fristen
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