THS-04B    Chapitre 4 — Le plancher		[image: ]
Feuille de débit du plancher
Pièces, sections, longueurs et poids
Une ligne par pièce à couper. La dernière colonne remonte dans le tableau des poids THS-03A : c’est le même chiffre, saisi une seule fois.
	Repère
	Pièce
	Section (mm)
	Longueur (mm)
	Qté
	Masse totale (kg)

	R1
	Rive avant
	
	
	
	

	R2
	Rive arrière
	
	
	
	

	R3
	Rive gauche
	
	
	
	

	R4
	Rive droite
	
	
	
	

	S1
	Solives courantes
	
	
	
	

	S2
	Solives de renfort sous charge lourde
	
	
	
	

	T1
	Traverses d’about
	
	
	
	

	T2
	Entretoises
	
	
	
	

	C1
	Chevêtre de trémie
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




Panneaux et membranes
	Repère
	Produit et référence
	Épaisseur (mm)
	Surface (m²)
	Masse totale (kg)

	P1
	Panneau supérieur
	
	
	

	P2
	Sous-face
	
	
	

	M1
	Étanchéité à l’air
	
	
	

	M2
	Couche extérieure ou coupe-vent
	
	
	

	I1
	Isolant
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Bilan du plancher
	Ligne
	Valeur

	Masse totale du bois (kg)
	

	Masse totale des panneaux et membranes (kg)
	

	Masse de l’isolant (kg)
	

	Quincaillerie et fixations (kg)
	

	Masse du plancher terminé (kg)
	

	Pesée réelle, si disponible (kg)
	

	Écart (kg)
	


Reportez la masse du plancher terminé dans le tableau THS-03A, ligne plancher. Un écart de plus de 10 % entre l’estimé et le pesé se comprend avant de monter les murs.
Fournisseurs et délais
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