THS-04C    Kapitel 4 — Der Boden		[image: ]
Kontrolle vor dem Schliessen
Winkel, Feuchte, Luftdichtheit und Fotos
Vor dem Verschrauben der oberen Platte auszufüllen, und nochmals vor dem Aufrichten der Wände. Danach lassen sich diese Werte nicht mehr messen.
Geometrie
	Messung
	Wert (mm)

	Breite vorne
	

	Breite Mitte
	

	Breite hinten
	

	Länge links
	

	Länge rechts
	

	Diagonale A
	

	Diagonale B
	

	Differenz der Diagonalen
	


Null anstreben, 3 mm akzeptieren, über 5 mm korrigieren. Ein schiefer Boden zahlt sich in den Wänden und dann in den Türen.
Tragwerk
Querschnitt der Balken und Achsabstand (mm)

Grösste freie Spannweite (mm)

Dicke der oberen Platte (mm)

Schraubabstand, Rand und Fläche (mm)



Holzfeuchte
Ziel: höchstens 18 % beim Schliessen, besser 12 bis 15 %.
	Messstelle
	Wert (%)
	Datum

	Randbalken vorne
	
	

	Mittlerer Balken
	
	

	Randbalken hinten
	
	

	Obere Platte
	
	

	Höchstwert
	
	


Ausgeführter Aufbau
Dämmstoff: Produkt und Dicke

Unterseite: Produkt und mechanischer Schutz

Luftdichtheit: Produkt und Einbauseite

Richtung, in die der Boden trocknen kann

Kontrollen
☐  Keine Hohlräume an Ecken, Riegeln und Wechseln.
☐  Dämmstoff nicht gequetscht, Dicke eingehalten.
☐  Luftdichtheit durchgehend, Stösse mit der Rolle angedrückt.
☐  Alle Durchdringungen mit Manschette angeschlossen.
☐  Befestigungen am Fahrgestell an freigegebenen Stellen und angezogen.
☐  Keine ungeplante Bohrung in einem tragenden Balken.
☐  Holz trocken, Höchstwert gemessen und notiert.
☐  Boden gewogen und Masse in THS-03A übertragen.
☐  Fotos senkrecht aufgenommen, mit sichtbarem Massband.
Boden fertiggestellt am, durch

Beobachtungen
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