THS-04C    Chapitre 4 — Le plancher		[image: ]
Contrôle avant fermeture
Équerrage, humidité, étanchéité à l’air et photos
À remplir avant de visser le panneau supérieur, puis avant de monter les murs. Après, ces valeurs ne se mesurent plus.
Géométrie
	Mesure
	Valeur (mm)

	Largeur avant
	

	Largeur milieu
	

	Largeur arrière
	

	Longueur gauche
	

	Longueur droite
	

	Diagonale A
	

	Diagonale B
	

	Écart entre diagonales
	


Viser zéro, accepter 3 mm, corriger au-delà de 5 mm. Un plancher faux d’équerre se paie sur les murs, puis sur les portes.
Structure
Section des solives et entraxe (mm)

Plus grande portée libre (mm)

Épaisseur du panneau supérieur (mm)

Entraxe de vissage, rive et partie courante (mm)



Humidité du bois
Objectif : 18 % au maximum à la fermeture, idéalement 12 à 15 %.
	Point de mesure
	Valeur (%)
	Date

	Rive avant
	
	

	Solive centrale
	
	

	Rive arrière
	
	

	Panneau supérieur
	
	

	Valeur maximale relevée
	
	


Composition mise en œuvre
Isolant : produit et épaisseur

Sous-face : produit et protection mécanique

Étanchéité à l’air : produit et côté de pose

Direction dans laquelle le plancher peut sécher

Contrôles
☐  Aucune cavité vide autour des angles, traverses et chêvêtres.
☐  Isolant non comprimé, épaisseur respectée.
☐  Étanchéité à l’air continue, joints pressés au rouleau.
☐  Toutes les traversées étanchées avec un manchon.
☐  Fixations au châssis posées aux endroits autorisés, et serrées.
☐  Aucun percement non prévu dans une solive porteuse.
☐  Bois sec, valeur maximale relevée et notée.
☐  Plancher pesé, et masse reportée dans THS-03A.
☐  Photos prises à la verticale, avec un mètre visible dans le cadre.
Plancher terminé le, par

Observations
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