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Bodenschnitt
Eine Zeile je Schicht, von innen nach aussen
Den Aufbau Zeile für Zeile aufzuschreiben zwingt dazu, ihn zu kennen. Bleibt ein Feld leer, ist das Detail noch nicht geplant.
	#
	Schicht, von innen nach aussen
	Produkt und Referenz
	Dicke (mm)
	Funktion

	1
	Bodenbelag
	
	
	

	2
	Obere tragende Platte
	
	
	

	3
	Luftdichtheit und Dampfhaushalt
	
	
	

	4
	Tragwerk
	
	
	

	5
	Dämmung
	
	
	

	6
	Aussenschicht oder Winddichtung
	
	
	

	7
	Mechanischer Schutz der Unterseite
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Gesamtdicke des Bodens
	
	
	


Die drei Fragen zu diesem Schnitt
In welche Richtung kann dieser Boden trocknen?

Welche Schicht stellt die Luftdichtheit her, und auf welcher Seite?

Wo liegt der kälteste Punkt des Aufbaus, und warum?



Schnitt beim Längsträger zeichnen
Zeichnen Sie den vertikalen Schnitt: Schichten, Balken, Stahlträger, Befestigung. Ein Kästchen entspricht 1 cm.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Erfasste Wärmebrücken
	Punkt
	Beschreibung
	Vorgesehene Maschnahme

	1
	Längsträger
	

	2
	Querträger
	

	3
	Anhängerrand
	

	4
	Befestigungen
	

	5
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