THS-04D    Chapitre 4 — Le plancher		[image: ]
Coupe du plancher
Une ligne par couche, de l’intérieur vers l’extérieur
Écrire la composition ligne par ligne oblige à la connaître. Si une case reste vide, le détail n’est pas encore conçu.
	#
	Couche, de l’intérieur vers l’extérieur
	Produit et référence
	Épaisseur (mm)
	Fonction

	1
	Revêtement de sol
	
	
	

	2
	Panneau structurel supérieur
	
	
	

	3
	Étanchéité à l’air et gestion de la vapeur
	
	
	

	4
	Structure porteuse
	
	
	

	5
	Isolation
	
	
	

	6
	Couche extérieure ou coupe-vent
	
	
	

	7
	Protection mécanique de sous-face
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Épaisseur totale du plancher
	
	
	


Les trois questions à se poser devant cette coupe
Dans quelle direction ce plancher peut-il sécher ?

Quelle couche assure l’étanchéité à l’air, et de quel côté ?

Quel est le point le plus froid du complexe, et pourquoi ?



Coupe à dessiner au droit d’un longeron
Dessinez la coupe verticale : couches, solive, longeron métallique, fixation. Un carreau vaut 1 cm.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ponts thermiques identifiés
	Point
	Description
	Traitement prévu

	1
	Longeron
	

	2
	Traverse
	

	3
	Bord de remorque
	

	4
	Fixations
	

	5
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