THS-05A    Kapitel 5 — Die Konstruktion		[image: ]
Konstruktionsplan
Eine Fassade pro Seite, Achsen, Öffnungen und Befestigungen
Eine Seite pro Fassade, liegend gezeichnet wie die Wand zusammengebaut wird. Ein Kästchen entspricht 10 cm.
Fassade
Fassade: vorne / hinten / links / rechts

Länge über alles (mm) und Wandhöhe (mm)

Querschnitt der Ständer (mm) und Holzklasse

Hauptachsabstand (mm)

In die Zeichnung: Achse jedes Ständers, nummeriert M01, M02… ; Öffnungen mit ihrem Rohbaumass ; Stürze ; Ecken ; Plattenstösse ; X an den Befestigungspunkten der Schwelle.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Ständer und Öffnungen dieser Fassade
	Kürzel
	Funktion
	Länge (mm)
	Abstand ab linker Ecke (mm)

	M01
	
	
	

	M02
	
	
	

	M03
	
	
	

	M04
	
	
	

	M05
	
	
	

	M06
	
	
	

	M07
	
	
	

	M08
	
	
	

	M09
	
	
	

	M10
	
	
	


Stürze
	Öffnung
	Breite der Öffnung (mm)
	Querschnitt des Sturzes (mm)
	Auflager je Seite
	Geprüft durch

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


Ein Sturz wird nach Öffnungsbreite und Lasten darüber bemessen. Kopieren Sie keine Zusammenstellung aus dem Netz.
Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.
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