THS-05A    Chapitre 5 — L’ossature		[image: ]
Plan d’ossature
Une façade par page, axes, ouvertures et fixations
Une page par façade, dessinée à plat comme le mur sera assemblé. Un carreau vaut 10 cm.
Façade
Façade : avant / arrière / gauche / droite

Longueur hors tout (mm) et hauteur de mur (mm)

Section des montants (mm) et classe du bois

Entraxe principal (mm)

À reporter sur le dessin : axe de chaque montant numéroté M01, M02… ; ouvertures avec leur réservation ; linteaux ; angles ; joints de panneaux ; X aux points de fixation à la lisse basse.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Montants et ouvertures de cette façade
	Repère
	Rôle
	Longueur (mm)
	Position depuis l’angle gauche (mm)

	M01
	
	
	

	M02
	
	
	

	M03
	
	
	

	M04
	
	
	

	M05
	
	
	

	M06
	
	
	

	M07
	
	
	

	M08
	
	
	

	M09
	
	
	

	M10
	
	
	


Linteaux
	Ouverture
	Largeur de l’ouverture (mm)
	Section du linteau (mm)
	Appuis de chaque côté
	Vérifié par

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


Un linteau se dimensionne selon la largeur de l’ouverture et les charges au-dessus. Ne recopiez pas une composition trouvée en ligne.
Document préparé par Tiny House Suisse — reproduction libre pour usage personnel.
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