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Zuschnittliste Konstruktion
Teile, Längen, Mengen und Masse
Eine nach Fassaden geordnete Liste schneidet sich an einem Tag zu. Ein unbeschrifteter Holzstapel wird die ganze Baustelle lang sortiert.
	Kürzel
	Teil
	Fassade
	Querschnitt (mm)
	Länge (mm)
	Anz.

	
	Schwelle
	
	
	
	

	
	Rähm
	
	
	
	

	
	Regelständer
	
	
	
	

	
	Eckständer
	
	
	
	

	
	Seitliche Öffnungsständer
	
	
	
	

	
	Stürze
	
	
	
	

	
	Brüstungsriegel
	
	
	
	

	
	Ständer unter der Brüstung
	
	
	
	

	
	Querriegel
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




Platten und Befestigungen
	Kürzel
	Produkt und Referenz
	Dicke (mm)
	Format (mm)
	Anz.

	P1
	Aussteifungsplatte
	
	
	

	P2
	
	
	
	

	V1
	Bauschrauben oder Nägel
	
	
	

	V2
	Befestigung an der Schwelle
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Masse der Konstruktion
Rechenanhalt: trockene Fichte rund 450 kg/m³, OSB rund 620 kg/m³. Ein Ständer 45 × 120 von 2,50 m wiegt 6,1 kg; eine OSB-Platte 12 mm in 2,50 × 1,25 m wiegt 23 kg.
	Position
	Masse (kg)

	Ständer
	

	Schwellen und Rähme
	

	Verstärkungen der Öffnungen
	

	Aussteifungsplatten
	

	Befestigungen
	

	Total Konstruktion
	


In die Tabelle THS-03A zu übertragen, Zeile Wandkonstruktion und Aussteifung. Zwischen 45 × 95 und 45 × 120 beträgt der Unterschied 145 kg bei einem Sechs-Meter-Haus.
Lieferanten, Fristen und bestellte Holzklasse
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