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Débit de l’ossature
Pièces, longueurs, quantités et masse
Un débit classé par façade se coupe en une journée. Un tas de bois non repéré se trie pendant tout le chantier.
	Repère
	Pièce
	Façade
	Section (mm)
	Longueur (mm)
	Qté

	
	Lisse basse
	
	
	
	

	
	Lisse haute
	
	
	
	

	
	Montants courants
	
	
	
	

	
	Montants d’angle
	
	
	
	

	
	Montants latéraux d’ouverture
	
	
	
	

	
	Linteaux
	
	
	
	

	
	Appuis de fenêtre
	
	
	
	

	
	Montants sous appui
	
	
	
	

	
	Entretoises
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




Panneaux et fixations
	Repère
	Produit et référence
	Épaisseur (mm)
	Format (mm)
	Qté

	P1
	Panneau de contreventement
	
	
	

	P2
	
	
	
	

	V1
	Vis ou pointes de structure
	
	
	

	V2
	Fixations à la lisse basse
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Masse de l’ossature
Repère de calcul : bois d’épicéa sec à environ 450 kg/m³, OSB à environ 620 kg/m³. Un montant 45 × 120 de 2,50 m pèse 6,1 kg ; un panneau OSB de 12 mm en 2,50 × 1,25 m pèse 23 kg.
	Poste
	Masse (kg)

	Montants
	

	Lisses basses et hautes
	

	Renforts d’ouvertures
	

	Panneaux de contreventement
	

	Fixations
	

	Total de l’ossature
	


À reporter dans le tableau THS-03A, ligne ossature des murs et contreventement. Entre du 45 × 95 et du 45 × 120, l’écart atteint 145 kg sur une maison de six mètres.
Fournisseurs, délais et classe de bois commandée
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