THS-05C    Kapitel 5 — Die Konstruktion		[image: ]
Fenster und Türen
Bestellmasse, geplante und gemessene Öffnungen
Dieses Blatt verhindert einen einzigen Fehler, den teuersten des Kapitels: Öffnungen für vermutete Masse zu bauen.
Eine Zeile je Fenster oder Tür
Das Handelsmass ist nicht das Aussenmass des Rahmens. Das Montagespiel steht im Datenblatt des Herstellers, oft 10 bis 15 mm je Seite.
	Kürzel
	Produkt und Referenz
	Rahmenaussenmass (mm)
	Montagespiel (mm)
	Geplante Öffnung (mm)

	Tür
	
	
	
	

	Fenster 1
	
	
	
	

	Fenster 2
	
	
	
	

	Fenster 3
	
	
	
	

	Fenster 4
	
	
	
	

	Dachfenster
	
	
	
	


Nach dem Zusammenbau: was wirklich gebaut wurde
	Kürzel
	Gemessene Breite (mm)
	Gemessene Höhe (mm)
	Abweichung (mm)
	Korrigiert am

	Tür
	
	
	
	

	Fenster 1
	
	
	
	

	Fenster 2
	
	
	
	

	Fenster 3
	
	
	
	

	Fenster 4
	
	
	
	

	Dachfenster
	
	
	
	




Bestellung
Lieferant und Bestelldatum

Angegebene Frist und bestätigter Liefertermin

Öffnungsrichtung für jedes Element geprüft

Verglasungstyp und angegebener Wert

Gesamtmasse der Fenster und Türen (kg), in THS-03A zu übertragen

Bevor Holz geschnitten wird
☐  Die Datenblätter aller Fenster und Türen liegen vor.
☐  Das Rahmenaussenmass ist dem Datenblatt entnommen, nicht geschätzt.
☐  Das vom Hersteller verlangte Montagespiel ist bekannt.
☐  Jede Öffnung ist im Konstruktionsplan bemasst.
☐  Die Öffnungsrichtung passt zum Innenausbau.
☐  Die zugehörigen Brüstungen und Stürze sind gezeichnet.
Die Montage und ihre drei Dichtheitsebenen behandelt Kapitel 8. Dieses Blatt deckt nur die Masse ab.
Beobachtungen
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