THS-05C    Chapitre 5 — L’ossature		[image: ]
Fenêtres et portes
Dimensions commandées, réservations prévues et mesurées
Cette fiche existe pour empêcher une seule erreur, la plus coûteuse du chapitre : construire des réservations pour des dimensions supposées.
Une ligne par menuiserie
La dimension commerciale n’est pas la dimension hors tout du cadre. Le jeu de pose vient de la fiche du fabricant, souvent 10 à 15 mm par côté.
	Repère
	Produit et référence
	Hors tout du cadre (mm)
	Jeu de pose (mm)
	Réservation prévue (mm)

	Porte
	
	
	
	

	Fenêtre 1
	
	
	
	

	Fenêtre 2
	
	
	
	

	Fenêtre 3
	
	
	
	

	Fenêtre 4
	
	
	
	

	Lanterneau
	
	
	
	


Après assemblage : ce qui a été réellement construit
	Repère
	Largeur mesurée (mm)
	Hauteur mesurée (mm)
	Écart (mm)
	Corrigé le

	Porte
	
	
	
	

	Fenêtre 1
	
	
	
	

	Fenêtre 2
	
	
	
	

	Fenêtre 3
	
	
	
	

	Fenêtre 4
	
	
	
	

	Lanterneau
	
	
	
	




Commande
Fournisseur et date de commande

Délai annoncé, et date de livraison confirmée

Sens d’ouverture vérifié pour chaque menuiserie

Type de vitrage et valeur annoncée

Masse totale des menuiseries (kg), à reporter dans THS-03A

Avant de couper le bois
☐  Les fiches techniques de toutes les menuiseries sont en main.
☐  Le hors tout du cadre est relevé sur la fiche, pas estimé.
☐  Le jeu de pose demandé par le fabricant est connu.
☐  Chaque réservation est cotée sur le plan d’ossature.
☐  Le sens d’ouverture est compatible avec l’aménagement intérieur.
☐  Les appuis et linteaux correspondants sont dessinés.
La pose et ses trois niveaux d’étanchéité sont traités au chapitre 8. Cette fiche ne couvre que les dimensions.
Observations
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