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Winkel und Lot
Kontrolle vor dem Aufbau des Dachs
Bauen Sie kein Dach auf eine Konstruktion, die nicht im Lot ist. Das Dach richtet kein schiefes Gebäude, es friert es ein.
Gesamtgeometrie
	Messung
	Wert (mm)

	Länge, linke Wand
	

	Länge, rechte Wand
	

	Breite vorne, unten
	

	Breite vorne, oben
	

	Breite hinten, unten
	

	Breite hinten, oben
	

	Diagonale A
	

	Diagonale B
	

	Differenz der Diagonalen
	


Null anstreben, 3 mm akzeptieren, über 5 mm korrigieren. 10 mm Abweichung werden zum Fassaden-, dann zum Fenster-, dann zum Dachproblem.
Lot
	Punkt
	Gemessene Abweichung (mm)
	Korrigiert

	Ecke vorne links
	
	

	Ecke vorne rechts
	
	

	Ecke hinten links
	
	

	Ecke hinten rechts
	
	

	Mitte der linken Fassade
	
	

	Mitte der rechten Fassade
	
	




Tatsächlich gebaute Öffnungen
	Öffnung
	Breite geplant
	Breite gemessen
	Höhe geplant
	Höhe gemessen

	Tür
	
	
	
	

	Fenster 1
	
	
	
	

	Fenster 2
	
	
	
	

	Fenster 3
	
	
	
	

	Fenster 4
	
	
	
	


Kontrollen vor dem Dach
☐  Querschnitt und Holzklasse gemäss Plan.
☐  Achsabstand eingehalten, Plattenstösse auf Auflager.
☐  Aussteifung auf allen Fassaden fertig.
☐  Verbindung der Aussteifung bis Schwelle und Boden.
☐  Befestigungen an der Basis geprüft und angezogen.
☐  Keine ungeplante Bohrung in Ständer oder Sturz.
☐  Niveau der Rähme über die ganze Länge geprüft.
☐  Fotos je Fassade, mit sichtbarem Massband.
Gewicht
Geschätztes Gewicht der Konstruktion (kg)

Kumuliertes Gewicht des Hauses (kg)

Verbleibende Reserve bis zum Höchstgewicht (kg)

Konstruktion fertiggestellt am, durch
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