THS-05D    Chapitre 5 — L’ossature		[image: ]
Équerrage et aplomb
Contrôle avant de monter la toiture
Ne montez pas la toiture si l’ossature n’est pas d’aplomb. La toiture ne redresse pas un bâtiment tordu, elle le fige.
Géométrie d’ensemble
	Mesure
	Valeur (mm)

	Longueur, mur gauche
	

	Longueur, mur droit
	

	Largeur avant, en bas
	

	Largeur avant, en haut
	

	Largeur arrière, en bas
	

	Largeur arrière, en haut
	

	Diagonale A
	

	Diagonale B
	

	Écart entre diagonales
	


Viser zéro, accepter 3 mm, corriger au-delà de 5 mm. Un écart de 10 mm devient un problème de bardage, puis de fenêtre, puis de toiture.
Aplomb
	Point
	Écart mesuré (mm)
	Corrigé

	Angle avant gauche
	
	

	Angle avant droit
	
	

	Angle arrière gauche
	
	

	Angle arrière droit
	
	

	Milieu de la façade gauche
	
	

	Milieu de la façade droite
	
	




Ouvertures réellement construites
	Ouverture
	Largeur prévue
	Largeur mesurée
	Hauteur prévue
	Hauteur mesurée

	Porte
	
	
	
	

	Fenêtre 1
	
	
	
	

	Fenêtre 2
	
	
	
	

	Fenêtre 3
	
	
	
	

	Fenêtre 4
	
	
	
	


Contrôles avant la toiture
☐  Section et classe du bois conformes au plan.
☐  Entraxe respecté, joints de panneaux sur appui.
☐  Contreventement terminé sur toutes les façades.
☐  Liaison du contreventement jusqu’à la lisse basse et au plancher.
☐  Fixations à la base contrôlées et serrées.
☐  Aucun percement non prévu dans un montant ou un linteau.
☐  Niveau des lisses hautes contrôlé sur toute la longueur.
☐  Photos prises façade par façade, avec un mètre visible.
Poids
Poids estimé de l’ossature (kg)

Poids cumulé de la maison (kg)

Marge restante avant le poids maximal (kg)

Ossature terminée le, par

Document préparé par Tiny House Suisse — reproduction libre pour usage personnel.
THS-05D · Équerrage et aplomb · Tiny House Suisse — Guide d’autoconstruction  ·  www.tinyhousesuisse.ch
image1.png








