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Aussteifungsplan
Geschlossene Wände, Platten, Stösse und Kraftkette
Die Aussteifung verhindert, dass aus dem Rechteck ein Parallelogramm wird. Dieses Blatt zeigt Fassade für Fassade, was nach den Öffnungen davon übrig bleibt.
Was an geschlossener Wand bleibt
	Fassade
	Gesamtlänge (mm)
	Geöffnete Länge (mm)
	Verbleibende Wand (mm)
	Anteil (%)

	Vorne
	
	
	
	

	Hinten
	
	
	
	

	Links
	
	
	
	

	Rechts
	
	
	
	


Planungsanhalt, zu prüfen: man sucht an jedem Fassadenende eine durchgehende geschlossene Fläche und wird unruhig, sobald sie unter einen Viertel der Länge fällt.
Verlegte Platten
	Fassade
	Produkt und Dicke
	Verlegerichtung
	Schraubabstand, Rand und Fläche (mm)
	Randabstand (mm)

	Vorne
	
	
	
	

	Hinten
	
	
	
	

	Links
	
	
	
	

	Rechts
	
	
	
	




Fassade in der Abwicklung
Ein Kästchen entspricht 10 cm. Schraffieren Sie die geschlossenen Flächen, zeichnen Sie die Plattenstösse, markieren Sie die Befestigungen unten und oben.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Die Kraftkette
Dach → Wand → Platte → Schwelle → Boden → Fahrgestell oder Fundament. Beschreiben Sie jedes Glied, oder benennen Sie das fehlende.
Verbindung Dach zu Wand

Verbindung Platte zu Schwelle

Verbindung Schwelle zu Boden

Verbindung Boden zu Fahrgestell oder Fundament

System geprüft durch, Funktion und Datum
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