THS-05E    Chapitre 5 — L’ossature		[image: ]
Plan de contreventement
Murs pleins, panneaux, joints et chaîne des efforts
Le contreventement est ce qui empêche le rectangle de devenir un parallélogramme. Cette fiche sert à voir, façade par façade, ce qu’il en reste après les ouvertures.
Ce qui reste de mur plein
	Façade
	Longueur totale (mm)
	Longueur ouverte (mm)
	Mur plein restant (mm)
	Part du total (%)

	Avant
	
	
	
	

	Arrière
	
	
	
	

	Gauche
	
	
	
	

	Droite
	
	
	
	


Repère de conception, à faire vérifier : on cherche un panneau plein continu à chaque extrémité de façade, et on s’inquiète dès que le mur plein tombe sous le quart de la longueur.
Panneaux posés
	Façade
	Produit et épaisseur
	Sens de pose
	Entraxe des fixations, rive et champ (mm)
	Distance au bord (mm)

	Avant
	
	
	
	

	Arrière
	
	
	
	

	Gauche
	
	
	
	

	Droite
	
	
	
	




Façade dessinée à plat
Un carreau vaut 10 cm. Hachurez les zones de mur plein, tracez les joints de panneaux, marquez les fixations en pied et en tête.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


La chaîne des efforts
Toiture → mur → panneau → lisse → plancher → châssis ou fondation. Décrivez chaque maillon, ou nommez celui qui manque.
Liaison toiture vers mur

Liaison panneau vers lisse basse

Liaison lisse basse vers plancher

Liaison plancher vers châssis ou fondation

Système vérifié par, fonction et date
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