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Dachschnitt
Vom Strassenbelag bis zum höchsten Punkt
Dieser Schnitt entsteht vor der Wahl der Dachform. Solange die letzte Zeile leer ist, steht die Form nicht fest.
Summe der Höhen
	Element, von unten nach oben
	Höhe (mm)

	Vom Boden bis Oberkante Anhänger
	

	Fertiger Boden
	

	Wandhöhe
	

	Dachkonstruktion und Aufbau, am tiefen Punkt
	

	Eindeckung
	

	Zuschlag aus der Neigung
	

	Was übersteht: Kamin, Dachfenster, Module
	

	Theoretisches Total
	

	Reserve unter 4 000 mm
	

	Am fertigen Haus gemessene Höhe
	


Die Reserve ist kein Budget: auch die Differenz zwischen Plan und Baustelle muss darin Platz finden.


Querschnitt des Hauses
Ein Kästchen entspricht 10 cm. Zeichnen Sie Anhänger, Boden, Wände, Dach und Eindeckung, und bemassen Sie die Gesamthöhe.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Randdetail im Schnitt
Ein Kästchen entspricht 1 cm. Wo endet die Eindeckung, wohin läuft das Wasser, wo beginnt die Fassade, wie bleibt die Luftschicht offen.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Die drei Fragen zu diesem Detail
Wo verlässt das Wasser das Dach, Teil für Teil?

Hält das Detail ohne Dichtstoff?

Wo tritt die Luft der belüfteten Ebene ein und aus?
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