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Eindeckung und Bemessung
Gewähltes Produkt, Tragwerk und Lastannahmen
Alles Folgende wird aus den Unterlagen des konkreten Produkts übertragen, nicht aus einem Video oder einer Verkaufsseite.
Gewählte Eindeckung
Produkt, Hersteller und Referenz

Vom Hersteller zugelassene Mindestneigung (% und Grad)

Tatsächlich vorgesehene Neigung (% und Grad)

Verlangter Untergrund

Zulässiger Achsabstand der Auflager (mm)

Befestigungsart, Dichtscheibe und Anzugsmoment

Längs- und Querüberdeckungen (mm)

Vom System verlangte Randausbildung

Belüftung unter der Eindeckung verlangt: ja / nein

Besondere Bedingungen in windexponierter Lage

Unterdach oder Abdichtung
Produkt und Referenz

Angegebene maximale Freibewitterung

Datum der Verlegung und spätester Termin zum Abdecken



Tragwerk
	Zeile
	Wert

	Querschnitt der tragenden Teile (mm)
	

	Achsabstand (mm)
	

	Grösste Spannweite (mm)
	

	Holzklasse
	

	Vorgesehene Verbindungen und Verbinder
	


Lastannahmen
Die Schneelast hängt vom Standort ab. Ein mobiles Haus muss wissen, für welche Bedingungen es gebaut ist.
Angenommener Standort und Höhenlage

Berücksichtigte Schneelast

Berücksichtigte Windlast

Vorgesehene Solarmodule: Masse und Lage

Tragwerk geprüft durch, Funktion und Datum

Wechselt das Haus die Höhenlage, ist diese Seite vor dem Versetzen neu zu lesen.
Massen des Dachs
	Element
	Masse (kg)

	Holzkonstruktion
	

	Untergrund oder Platte
	

	Bahnen
	

	Lattung und Konterlattung
	

	Eindeckung
	

	Spenglerarbeiten
	

	Rinnen und Fallrohre
	

	Allfällige Solarmodule
	

	Total Dach, in THS-03A zu übertragen
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