THS-06C    Kapitel 6 — Das Dach		[image: ]
Dachentwässerung
Abflussrichtung, Rinnen, Fallrohre und Notentwässerung
Ein Dach ist nicht fertig, solange man nicht sagen kann, wohin jeder Liter Wasser geht — auch am Tag, an dem ein Fallrohr verstopft.
Draufsicht
Ein Kästchen entspricht 10 cm. Zeichnen Sie die Abflussrichtung, die Rinnen, die Einläufe, die Fallrohre und die Durchdringungen.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Flächen und Abläufe
	Dachfläche
	Fläche (m²)
	Rinne: Typ und Querschnitt
	Fallrohr: Durchmesser (mm)
	Wohin das Wasser geht

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


Der Tag, an dem ein Fallrohr verstopft
Bildet das Dach mit Aufkantungen eine Wanne: ja / nein

Notentwässerung oder Notüberlauf vorgesehen: wo und auf welcher Höhe

Wasserstand vor dem Überlaufen (mm)

Was das Wasser zuerst erreicht, wenn nichts überläuft

Am Boden
Abstand zwischen Auslauf und Auflagern des Hauses (cm)

Bodenart an der Auslaufstelle

Regenwassernutzung vorgesehen: ja / nein, bewilligt durch

Was bei starkem Regen vor der Eingangstür passiert

Der Durchmesser eines Fallrohrs folgt aus der Dachfläche und den Regeln der Branche, nicht aus dem Sortiment.
Beobachtungen nach dem ersten starken Regen
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