THS-06C    Chapitre 6 — La toiture		[image: ]
Évacuation des eaux
Sens d’écoulement, gouttières, descentes et secours
Une toiture n’est pas terminée tant qu’on ne sait pas dire où va chaque litre d’eau, y compris le jour où une descente se bouche.
Vue de dessus
Un carreau vaut 10 cm. Fléchez le sens d’écoulement, placez les gouttières, les naissances, les descentes et les pénétrations.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Surfaces et évacuations
	Pan de toiture
	Surface (m²)
	Gouttière : type et section
	Descente : diamètre (mm)
	Où l’eau est rejetée

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


Le jour où une descente se bouche
La toiture forme-t-elle un bac avec des relevés : oui / non

Évacuation de secours ou trop-plein prévu : où, et à quelle hauteur

Hauteur d’eau atteinte avant débordement (mm)

Ce que l’eau atteint en premier si rien ne déborde

Au sol
Distance entre le rejet et les appuis de la maison (cm)

Nature du sol au point de rejet

Récupération d’eau de pluie prévue : oui / non, et autorisée par

Ce qui se passe devant la porte d’entrée lors d’une forte pluie

Le diamètre d’une descente se calcule d’après la surface de toiture et les règles de la branche, pas d’après ce qui est en rayon.
Observations après la première forte pluie
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