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Kontrolle des Dachs
Vor dem Übergang zur Fassade
Gehen Sie nicht zur Fassade über, solange die Dachränder provisorisch sind — auch nicht, um Zeit zu gewinnen.
Masse
	Messung
	Wert (mm)

	Theoretische Gesamthöhe
	

	Am fertigen Haus gemessene Gesamthöhe
	

	Reserve unter 4 000 mm
	

	Grösste Breite, Vordächer und Ränder inbegriffen
	

	Reserve unter 2 550 mm
	


Tragwerk und Eindeckung
☐  Ausgeführte Neigung gleich oder grösser als die Mindestneigung des Herstellers.
☐  Querschnitt, Achsabstand und Spannweite gemäss Plan.
☐  Schneelast und Standort berücksichtigt und notiert.
☐  Überdeckungen und Befestigungen gemäss Dokumentation.
☐  Keine Schraube ausserhalb der vom Profil vorgesehenen Zonen.
☐  Dichtscheiben angezogen, aber nicht zerquetscht.
Belüftung und Bahnen
☐  Luftschicht durchgehend, nicht durch Latte oder Dämmstoff verstopft.
☐  Lufteintritt unten offen und gegen Insekten geschützt.
☐  Luftaustritt oben offen und geschützt.
☐  Freibewitterung des Unterdachs eingehalten.


Ränder, Spenglerarbeit und Durchdringungen
☐  Jeder Rand wurde vor der Ausführung im Schnitt gezeichnet.
☐  Kein Detail beruht allein auf Dichtstoff.
☐  Überdeckungen in der richtigen Richtung, oben über unten.
☐  Alle Durchdringungen verwenden das Zubehör des Systems.
☐  Kaminrohr: Abstände und Höhe konform, Freigabe vorhanden.
☐  Rinnen und Fallrohre montiert und bemessen.
☐  Notentwässerung vorhanden, falls das Dach eine Wanne bildet.
☐  Spenglerarbeit fertig, nicht provisorisch.
Kontrolle nach einem richtigen Regen
	Geprüfter Punkt
	Datum
	Befund

	Ränder
	
	

	Anschlüsse
	
	

	Durchdringungen
	
	

	First
	
	

	Dachfenster
	
	

	Abläufe
	
	


«Ich sehe kein Wasser laufen» ist kein Ergebnis. Eine Undichtheit folgt dem Holz, bevor sie anderswo erscheint.
Gewicht und Fotos
Gewicht des fertigen Dachs (kg)

Kumuliertes Gewicht des Hauses (kg) und verbleibende Reserve (kg)

Gemachte Fotos: nacktes Tragwerk, Befestigungen, Bahn, Ränder, Abläufe
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