THS-06D    Chapitre 6 — La toiture		[image: ]
Contrôle de la toiture
Avant de passer au pare-pluie et au bardage
Ne passez pas au bardage tant que les rives de toiture sont provisoires, même pour gagner du temps.
Gabarit
	Mesure
	Valeur (mm)

	Hauteur totale théorique
	

	Hauteur totale mesurée sur la maison terminée
	

	Marge sous 4 000 mm
	

	Largeur maximale, débords et rives compris
	

	Marge sous 2 550 mm
	


Structure et couverture
☐  Pente réalisée égale ou supérieure à la pente minimale du fabricant.
☐  Section, entraxe et portée conformes au plan.
☐  Charge de neige et lieu d’implantation pris en compte et écrits.
☐  Recouvrements et fixations conformes à la documentation.
☐  Aucune vis placée hors des zones prévues par le profil.
☐  Rondelles d’étanchéité serrées sans être écrasées.
Ventilation et membranes
☐  Lame d’air continue, sans tasseau ni isolant qui la bouche.
☐  Entrée d’air en bas ouverte et protégée contre les insectes.
☐  Sortie d’air en haut ouverte et protégée.
☐  Durée d’exposition de la sous-toiture respectée.


Rives, ferblanterie et pénétrations
☐  Chaque rive a été dessinée en coupe avant d’être posée.
☐  Aucun détail ne repose uniquement sur du mastic.
☐  Recouvrements dans le bon sens, pièce haute par-dessus pièce basse.
☐  Toutes les pénétrations utilisent les accessoires du système.
☐  Conduit de poêle : distances et hauteur conformes, validation obtenue.
☐  Gouttières et descentes posées et dimensionnées.
☐  Évacuation de secours en place si la toiture forme un bac.
☐  Ferblanterie terminée, pas provisoire.
Contrôle après une vraie pluie
	Point contrôlé
	Date
	Constat

	Rives
	
	

	Raccords
	
	

	Pénétrations
	
	

	Faîtage
	
	

	Fenêtres de toit
	
	

	Évacuations
	
	


« Je ne vois pas d’eau couler » n’est pas un résultat. Une entrée d’eau suit le bois avant d’apparaître ailleurs.
Poids et photos
Poids de la toiture terminée (kg)

Poids cumulé de la maison (kg), et marge restante (kg)

Photos prises : structure nue, fixations, membrane, rives, évacuations

Toiture terminée le, par
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