THS-07A    Kapitel 7 — Unterspannbahn und Luftschicht		[image: ]
Schnitt der hinterlüfteten Fassade
Schichten, Dicken und Endbreite
Den Aufbau aufzuschreiben zwingt dazu, ihn zu kennen — und sofort zu prüfen, was er an Breite kostet.
Aufbau, von innen nach aussen
	#
	Schicht
	Produkt und Referenz
	Dicke (mm)

	1
	Konstruktion
	
	

	2
	Aussenplatte, falls vorgesehen
	
	

	3
	Unterspannbahn oder Winddichtung
	
	

	4
	Senkrechte Lattung, Luftschicht
	
	

	5
	Waagrechte Konterlattung, bei senkrechter Fassade
	
	

	6
	Fassade
	
	

	
	Gesamtdicke, je Seite
	
	


Endbreite
	Zeile
	Wert (mm)

	Breite der Konstruktion, über alles
	

	Fassadendicke, links
	

	Fassadendicke, rechts
	

	Fertigbreite
	

	Reserve unter 2 550 mm
	


Eine senkrechte Fassade verlangt eine Doppellattung: rund 27 mm mehr je Seite, also 54 mm weniger Innenbreite. Das wird vor der Konstruktion entschieden.


Horizontalschnitt der Wand
Ein Kästchen entspricht 1 cm. Zeichnen Sie die sechs Schichten und bemassen Sie die Gesamtdicke.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Fassadenfuss im Schnitt
Ein Kästchen entspricht 1 cm. Wo das Wasser austritt, wo die Luft eintritt, wo das Gitter sitzt, wie die Bodenkante geschützt ist.
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