THS-07A    Chapitre 7 — Pare-pluie et lame d’air		[image: ]
Coupe de façade ventilée
Couches, épaisseurs et largeur finale
Écrire la composition oblige à la connaître, et à vérifier tout de suite ce qu’elle coûte en largeur.
Composition, de l’intérieur vers l’extérieur
	#
	Couche
	Produit et référence
	Épaisseur (mm)

	1
	Ossature
	
	

	2
	Panneau extérieur, si prévu
	
	

	3
	Pare-pluie ou pare-vent
	
	

	4
	Lattage vertical, lame d’air
	
	

	5
	Contre-lattage horizontal, si bardage vertical
	
	

	6
	Bardage
	
	

	
	Épaisseur totale, par côté
	
	


Largeur finale
	Ligne
	Valeur (mm)

	Largeur de l’ossature, hors tout
	

	Épaisseur de façade, côté gauche
	

	Épaisseur de façade, côté droit
	

	Largeur finie
	

	Marge sous 2 550 mm
	


Un bardage vertical impose un double lattage : environ 27 mm de plus par côté, soit 54 mm de largeur intérieure en moins. Cela se décide avant l’ossature.


Coupe horizontale de la paroi
Un carreau vaut 1 cm. Dessinez les six couches, puis cotez l’épaisseur totale.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Pied de façade, en coupe
Un carreau vaut 1 cm. Où l’eau sort, où l’air entre, où la grille est posée, comment la rive du plancher est protégée.
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