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Verlegung der Unterspannbahn
Produkt, Überdeckungen, Anschlüsse und Stichtag
Die ersten neun Zeilen werden aus dem Datenblatt übertragen. Bleibt eine leer, ist das Produkt noch nicht gewählt.
Das Produkt
Produkt, Hersteller und Referenz

Fassadeneignung im Datenblatt bestätigt: ja / nein

Unterspannbahn, Winddichtung, oder beides

Verlangte Überdeckungsbreite (mm)

Überdeckungen zu verkleben: ja / nein, womit

Kompatible Bänder und Kleber, Referenzen

Hinter offenen Fugen zugelassen: ja / nein, max. Fugenbreite (mm)

Angegebene UV-Beständigkeit

Zulässige Verarbeitungstemperaturen

Die Freibewitterung, nicht zu überschreiten
	Zeile
	Wert

	Angegebene maximale Freibewitterung
	

	Verlegedatum
	

	Spätester Termin zum Abdecken
	


Schreiben Sie den Stichtag mit Bleistift auf die Fassade selbst. Niemand liest ein Datenblatt sechs Monate später nach.


Verlegung, Fassade für Fassade
	Fassade
	Verlegeseite beachtet
	Überdeckungen konform
	Anschlüsse verklebt
	Datum

	Vorne
	
	
	
	

	Hinten
	
	
	
	

	Links
	
	
	
	

	Rechts
	
	
	
	


Heikle Anschlüsse
☐  Jede obere Bahn überdeckt die untere, nicht umgekehrt.
☐  Kein Schnitt genau auf der Eckkante.
☐  Bahn um die Ecken durchgehend, oder ausreichende Überdeckung.
☐  Unterer Anschluss fertig, mit Wasseraustritt und ohne Wanne.
☐  Oberer Anschluss fertig, kein Dachwasser hinter die Fassade.
☐  Fensterleibungen ausgebildet, mit Rückführungen und Blechen.
☐  Bänder mit der Rolle angedrückt, auf sauberem, trockenem Untergrund.
☐  Kein Riss unversorgt geblieben.
Der Test: wenn das Band verschwände, wohin liefe das Wasser? Die Geometrie muss vor dem Kleben stimmen.
Unterspannbahn fertig am, durch
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