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Pose du pare-pluie
Produit, recouvrements, raccords et date limite
Les neuf premières lignes se recopient depuis la fiche technique du produit. Si l’une reste vide, le produit n’est pas encore choisi.
Le produit
Produit, fabricant et référence

Usage en façade confirmé par la fiche : oui / non

Pare-pluie, pare-vent, ou les deux

Largeur de recouvrement demandée (mm)

Recouvrements à coller : oui / non, avec quel produit

Rubans et colles compatibles, références

Admis derrière un bardage à joints ouverts : oui / non, largeur de joint max (mm)

Résistance aux UV annoncée

Températures de pose admises

L’exposition, à ne pas dépasser
	Ligne
	Valeur

	Durée maximale d’exposition annoncée
	

	Date de pose
	

	Date limite de recouvrement
	


Inscrivez la date limite sur la façade elle-même, au crayon. Personne ne relit une fiche technique six mois plus tard.


Pose, façade par façade
	Façade
	Sens de pose respecté
	Recouvrements conformes
	Raccords collés
	Date

	Avant
	
	
	
	

	Arrière
	
	
	
	

	Gauche
	
	
	
	

	Droite
	
	
	
	


Raccords sensibles
☐  Chaque lé supérieur recouvre le lé inférieur, pas l’inverse.
☐  Aucune coupure exactement sur l’arête d’un angle.
☐  Membrane continue autour des angles, ou recouvrement suffisant.
☐  Raccord bas terminé, avec sortie d’eau et non cuvette.
☐  Raccord haut terminé, sans eau de toiture envoyée derrière le bardage.
☐  Tours de fenêtres traités, avec retours et bavettes.
☐  Rubans pressés au rouleau, sur support propre et sec.
☐  Aucune déchirure laissée en attente.
Le test : si le ruban disparaissait, dans quelle direction l’eau irait-elle ? La géométrie doit être juste avant le collage.
Pare-pluie terminé le, par
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