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Kontrolle der Luftschicht
Dicke, Durchgängigkeit, Ein- und Austritte
Eine Luftschicht prüft man von Hand und mit dem Auge, Fassade für Fassade, bevor die Fassade sie unsichtbar macht.
Planung
Dicke der Luftschicht (mm) und vom System verlangter Wert

Querschnitt der Latten (mm) und Achsabstand

Fassadentyp: waagrecht / senkrecht / anderes

Einfache oder doppelte Lattung, und warum

Durchgängigkeit, Fassade für Fassade
	Fassade
	Eintritt unten frei
	Austritt oben frei
	Latten durchgehend
	Gitter montiert

	Vorne
	
	
	
	

	Hinten
	
	
	
	

	Links
	
	
	
	

	Rechts
	
	
	
	


Stellen, an denen die Lüftung blockiert
☐  Keine Latte sperrt die vertikale Strömung.
☐  Kein Dämmstoff- oder Schaumrest in der Schicht.
☐  Ecken: die Strömung ist nicht unterbrochen.
☐  Über und unter den Fenstern wird die Luft umgeleitet, nicht gestoppt.
☐  Das untere Gitter schützt, ohne zu verschliessen.
☐  Der obere Austritt existiert wirklich und ist nicht vom Ortbrett geschlossen.
☐  Kein Blech schliesst die Schicht über die ganze Breite.
Eine oben geschlossene 30-mm-Schicht ist keine hinterlüftete Fassade, sondern ein Hohlraum.
Beobachtungen und Korrekturen
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