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Contrôle de la lame d’air
Épaisseur, continuité, entrées et sorties
Une lame d’air se contrôle à la main et à l’œil, façade par façade, avant que le bardage ne la rende invisible.
Conception
Épaisseur de lame d’air (mm), et valeur demandée par le système

Section des tasseaux (mm) et entraxe

Type de bardage : horizontal / vertical / autre

Lattage simple ou double, et pourquoi

Continuité, façade par façade
	Façade
	Entrée basse libre
	Sortie haute libre
	Tasseaux continus
	Grille posée

	Avant
	
	
	
	

	Arrière
	
	
	
	

	Gauche
	
	
	
	

	Droite
	
	
	
	


Points où la ventilation se bloque
☐  Aucun tasseau ne barre la circulation verticale.
☐  Aucun morceau d’isolant ou de mousse dans la lame.
☐  Angles : la circulation n’est pas interrompue.
☐  Au-dessus et au-dessous des fenêtres, l’air est redirigé, pas arrêté.
☐  La grille basse protège sans obturer.
☐  La sortie haute existe réellement, et n’est pas fermée par la planche de rive.
☐  Aucune bavette ne referme la lame sur toute sa largeur.
Une lame de 30 mm fermée en haut n’est pas une façade ventilée : c’est une cavité.
Observations et corrections
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