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Durchdringungen der Fassade
Alles, was die Hülle durchstösst, vor der Fassade entschieden
Jede hier ausgefüllte Zeile ist ein Loch, das Sie in sechs Monaten nicht aufs Geratewohl bohren.
	Durchdringung
	Fassade und Lage
	Durchmesser (mm)
	Anschlussmethode
	Erledigt am

	Aussenleuchte
	
	
	
	

	Aussensteckdose
	
	
	
	

	Stromeinführung
	
	
	
	

	Aussenwasserhahn
	
	
	
	

	Lüftung Ein- und Austritt
	
	
	
	

	Abwasserleitung
	
	
	
	

	Kamera oder Klingel
	
	
	
	

	Storenbefestigung
	
	
	
	

	Träger für Solarmodul
	
	
	
	

	Terrassen- oder Vordachbefestigung
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




Für jede Durchdringung
☐  Die Lage ist im Fassadenplan eingetragen.
☐  Der Anschluss verwendet ein Systemzubehör, keine Dichtstoffraupe.
☐  Wasser kann der Befestigung nicht nach innen folgen.
☐  Die Durchdringung unterbricht die Luftschicht nicht auf ganzer Breite.
☐  Der Befestigungsgrund ist ein Konstruktionsholz, nicht die Fassade allein.
☐  Ein Foto wurde vor dem Schliessen gemacht, mit sichtbarem Massband.
Was weggelassen oder verschoben wurde
Eine Durchdringung zu bündeln oder zu streichen ist besser, als sie perfekt auszuführen.
Mit einer anderen gebündelte Durchdringungen

Gestrichene Durchdringungen, und wodurch ersetzt

Auf später verschobene, und wie sie ausführbar bleiben

Beobachtungen
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