THS-07D    Chapitre 7 — Pare-pluie et lame d’air		[image: ]
Traversées de façade
Tout ce qui percera l’enveloppe, décidé avant le bardage
Chaque ligne remplie ici est un trou que vous ne percerez pas au hasard dans six mois.
	Traversée
	Façade et position
	Diamètre (mm)
	Méthode de raccord
	Fait le

	Éclairage extérieur
	
	
	
	

	Prise extérieure
	
	
	
	

	Entrée électrique
	
	
	
	

	Robinet extérieur
	
	
	
	

	Entrée et sortie de ventilation
	
	
	
	

	Évacuation des eaux usées
	
	
	
	

	Caméra ou sonnette
	
	
	
	

	Fixation de store
	
	
	
	

	Support de panneau solaire
	
	
	
	

	Fixation de terrasse ou d’auvent
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




Pour chaque traversée
☐  L’emplacement est repéré sur le plan de façade.
☐  Le raccord utilise un accessoire prévu par le système, pas un cordon de mastic.
☐  L’eau ne peut pas suivre la fixation vers l’intérieur.
☐  La traversée ne coupe pas la lame d’air sur toute sa largeur.
☐  Le support de fixation est une pièce de structure, pas le seul bardage.
☐  Une photo a été prise avant fermeture, avec un mètre visible.
Ce qui a été renoncé ou déplacé
Regrouper ou supprimer une traversée vaut mieux que la traiter parfaitement.
Traversées regroupées avec une autre

Traversées supprimées, et par quoi remplacées

Traversées reportées à plus tard, et comment elles resteront réalisables

Observations
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