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Kontrolle vor der Fassade
Zu unterzeichnen, bevor die Bekleidung alles verdeckt
Der Test, der das Kapitel zusammenfasst: können Sie den Weg eines Wassertropfens vom Fassadenkopf bis zum Austritt am Fuss nicht verfolgen, montieren Sie die Fassade nicht.
Das Produkt und seine Frist
Verwendete Bahn oder Platte, und Referenz

Fassadeneignung bestätigt, und Eignung hinter offenen Fugen

Verlegedatum und spätester Termin zum Abdecken

Kontrollen
☐  Überdeckungen gemäss Herstellerangabe.
☐  Unterer Anschluss fertig, mit Wasseraustritt.
☐  Anschluss ans Dach fertig.
☐  Ecken geprüft, Bahn durchgehend.
☐  Dicke der Luftschicht gemäss System.
☐  Eintritt unten durchgehend auf allen vier Fassaden.
☐  Austritt oben durchgehend auf allen vier Fassaden.
☐  Insektengitter montiert, ohne zu verschliessen.
☐  Einfache oder doppelte Lattung passend zum Fassadentyp.
☐  Fenster vorbereitet, Bleche vorgesehen.
☐  Alle Durchdringungen aus THS-07D erfasst und ausgeführt.
☐  Fotos je Fassade, mit sichtbarem Massband.


Der Weg des Wassertropfens
Schriftlich beschreiben, Fassade für Fassade. Ein Feld, das man nicht ausfüllen kann, ist ein Detail, das nicht existiert.
	Fassade
	Er trifft auf
	Er wird abgewiesen von
	Er tritt aus bei

	Vorne
	
	
	

	Hinten
	
	
	

	Links
	
	
	

	Rechts
	
	
	


Endbreite, geprüft
	Messung
	Wert (mm)

	Gemessene Breite an der breitesten Stelle, mit Lattung
	

	Dicke der kommenden Fassade, je Seite
	

	Voraussichtliche Fertigbreite
	

	Reserve unter 2 550 mm
	


Geprüft durch, und Datum

Vor der Fassade erledigte Vorbehalte
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