THS-07E    Chapitre 7 — Pare-pluie et lame d’air		[image: ]
Contrôle avant bardage
À signer avant que le revêtement ne cache tout
Le test qui résume le chapitre : si vous ne pouvez pas suivre le trajet d’une goutte d’eau du haut de la façade jusqu’à sa sortie en pied, ne posez pas le bardage.
Le produit et son délai
Pare-pluie ou panneau utilisé, et référence

Usage façade confirmé, et compatibilité bardage ajouré

Date de pose et date limite de recouvrement

Contrôles
☐  Recouvrements conformes à la prescription du fabricant.
☐  Raccord bas terminé, avec sortie d’eau.
☐  Raccord avec la toiture terminé.
☐  Angles contrôlés, membrane continue.
☐  Épaisseur de lame d’air conforme au système.
☐  Entrée basse continue sur les quatre façades.
☐  Sortie haute continue sur les quatre façades.
☐  Grilles anti-insectes posées, sans obturer.
☐  Lattage simple ou double conforme au type de bardage.
☐  Fenêtres préparées, bavettes prévues.
☐  Toutes les traversées de THS-07D sont repérées et traitées.
☐  Photos prises façade par façade, avec un mètre visible.


Le trajet de la goutte d’eau
Décrivez-le par écrit, façade par façade. Une case qu’on ne sait pas remplir est un détail qui n’existe pas.
	Façade
	Elle arrive sur
	Elle est renvoyée par
	Elle sort en

	Avant
	
	
	

	Arrière
	
	
	

	Gauche
	
	
	

	Droite
	
	
	


Largeur finale, vérifiée
	Mesure
	Valeur (mm)

	Largeur mesurée au point le plus large, lattage compris
	

	Épaisseur du bardage à venir, par côté
	

	Largeur finie prévisible
	

	Marge sous 2 550 mm
	


Contrôlé par, et date

Réserves levées avant le bardage
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