THS-08A    Kapitel 8 — Fenster und Türen		[image: ]
Montagekontrolle
Ein Blatt je Element, vom Klotz bis zur Funktion
Drucken Sie eine Seite je Fenster. Nichts wird aus dem Gedächtnis montiert, und nichts lässt sich nach der Verkleidung prüfen.
Das Element
Kürzel und Lage im Haus

Produkt, Referenz und Öffnungsrichtung

Rahmenaussenmass (mm)

Verglasungstyp und angegebene Masse (kg)

Die Öffnung, vor der Montage gemessen
	Kontrolle
	Wert (mm)

	Breite der Öffnung
	

	Höhe der Öffnung
	

	Fuge links
	

	Fuge rechts
	

	Fuge oben
	

	Fuge unten
	

	Diagonale A
	

	Diagonale B
	

	Differenz der Diagonalen
	


Weichen die Diagonalen deutlich ab, korrigieren Sie die Konstruktion vor der Montage. Ein Fenster bringt keine Wand in den Winkel.


Der eingesetzte Rahmen
	Kontrolle
	Wert
	Konform

	Waagrechte des unteren Riegels
	
	

	Lot des linken Pfostens
	
	

	Lot des rechten Pfostens
	
	

	Breite oben
	
	

	Breite in der Mitte
	
	

	Breite unten
	
	

	Diagonalen des Rahmens
	
	


Kontrollen
☐  Tragklötze gesetzt, an den vorgeschriebenen Stellen.
☐  Distanzklötze von den Tragklötzen unterschieden.
☐  Befestigungen nach Typ und Abstand des Herstellers.
☐  Keine Schraube so fest, dass sich das Profil verzieht.
☐  Flügel mehrmals betätigt, Funktion normal.
☐  Mittlere Fuge gedämmt, ohne Hohlraum und ohne Verzug.
☐  Innere Luftdichtheit angeschlossen, auf allen vier Seiten durchgehend.
☐  Aussenanschluss an die Unterspannbahn fertig, in der richtigen Richtung.
☐  Unteres Blech montiert, mit Gefälle und Wasseraustritt.
☐  Fotos innen und aussen gemacht, vor der Verkleidung.
Montiert am, durch

Beobachtungen
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