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Contrôle de pose
Une fiche par menuiserie, du calage au fonctionnement
Imprimez une page par fenêtre. Rien ne se pose de mémoire, et rien ne se vérifie après l’habillage.
La menuiserie
Repère et emplacement dans la maison

Produit, référence et sens d’ouverture

Dimensions hors tout du cadre (mm)

Type de vitrage et masse annoncée (kg)

La réservation, mesurée avant la pose
	Contrôle
	Valeur (mm)

	Largeur de réservation
	

	Hauteur de réservation
	

	Jeu gauche
	

	Jeu droit
	

	Jeu haut
	

	Jeu bas
	

	Diagonale A
	

	Diagonale B
	

	Écart entre diagonales
	


Si les diagonales diffèrent nettement, corrigez l’ossature avant de poser. Une menuiserie ne remet pas un mur d’équerre.


Le cadre posé
	Contrôle
	Valeur
	Conforme

	Horizontalité de la traverse basse
	
	

	Aplomb du montant gauche
	
	

	Aplomb du montant droit
	
	

	Largeur en haut
	
	

	Largeur au milieu
	
	

	Largeur en bas
	
	

	Diagonales du cadre
	
	


Contrôles
☐  Cales porteuses en place, aux emplacements prescrits.
☐  Cales de réglage distinctes des cales porteuses.
☐  Fixations conformes au type et à l’espacement du fabricant.
☐  Aucune vis serrée au point de déformer le profil.
☐  Ouvrant manoeuvré plusieurs fois, fonctionnement normal.
☐  Joint central isolé, sans vide et sans déformation du cadre.
☐  Étanchéité à l’air intérieure raccordée, continue sur les quatre côtés.
☐  Raccord extérieur au pare-pluie terminé, dans le bon sens.
☐  Bavette basse posée, avec pente et sortie d’eau.
☐  Photos prises, intérieur et extérieur, avant habillage.
Posée le, par

Observations
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