THS-08B    Kapitel 8 — Fenster und Türen		[image: ]
Die drei Dichtheitsebenen
Schnitte, vor der Montage zu zeichnen
Wer den Anschluss vor dem Einbau nicht zeichnen kann, improvisiert ihn im schlechtesten Moment. Ein Kästchen entspricht 1 cm.
Die drei Zonen, Produkt für Produkt
	Zone
	Funktion
	Produkt und Referenz

	Innen
	Luftdichtheit und Dampf
	

	Mitte
	Dämmung der Fuge
	

	Aussen
	Regen und Wind, Trocknung möglich
	


Zu halten: innen dichter als aussen. Eine beidseitig geschlossene Fuge ist eine Falle.
Vertikalschnitt: Sturz, Rahmen, Brüstung
Zeigen Sie, wo das Wasser oben ankommt, wie es umgeleitet wird und wo es unten austritt.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Horizontalschnitt: Leibung und seitliche Anschlüsse
Lage des Fensters in der Wanddicke, Anschluss an die Dämmung, Durchgängigkeit der Luftdichtheit.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Gewählte Lage in der Wanddicke
☐  Innen in der Konstruktion
☐  In der Dicke der Konstruktion
☐  Nahe der Aussenebene
Warum diese Lage, und Folge für die Wärmebrücke

Daraus folgende Tiefe der inneren Leibungen (mm)
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