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Les trois niveaux d’étanchéité
Coupes à dessiner avant de poser la menuiserie
Si vous ne savez pas dessiner le raccord avant d’installer la fenêtre, vous l’improviserez au pire moment. Un carreau vaut 1 cm.
Les trois zones, produit par produit
	Zone
	Fonction
	Produit et référence

	Intérieur
	Étanchéité à l’air et vapeur
	

	Milieu
	Isolation du joint
	

	Extérieur
	Pluie et vent, séchage possible
	


Règle à tenir : intérieur plus étanche que l’extérieur. Un joint fermé des deux côtés est un piège.
Coupe verticale : linteau, cadre, appui
Montrez où l’eau arrive au-dessus, comment elle est déviée, et par où elle ressort en pied.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Coupe horizontale : tableau et raccords latéraux
Position de la fenêtre dans l’épaisseur du mur, raccord à l’isolation, continuité de l’étanchéité à l’air.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Position retenue dans l’épaisseur du mur
☐  Vers l’intérieur de l’ossature
☐  Dans l’épaisseur de l’ossature
☐  Près du plan extérieur
Pourquoi cette position, et conséquence sur le pont thermique

Profondeur des tableaux intérieurs qui en découle (mm)
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