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Blech und Brüstung
Gefälle, Aufkantungen, Anschluss und Wasseraustritt
Die untere Brüstung ist die exponierteste Stelle der ganzen Fassade. Ein Blech, das nicht abgibt, ist eine Wanne.
Eine Zeile je Element
	Kürzel
	Material und Referenz
	Gefälle (%)
	Seitliche Aufkantung (mm)
	Überstand (mm)

	Tür
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	Fenster 3
	
	
	
	

	Fenster 4
	
	
	
	

	Verglasung
	
	
	
	


Für jede Brüstung
☐  Das Blech hat ein deutliches Gefälle nach aussen.
☐  Die seitlichen Aufkantungen folgen dem Systemdetail.
☐  Das Wasser wird vor die empfindlichen Schichten abgegeben, nicht darauf.
☐  Der Anschluss an die Unterspannbahn arbeitet in der richtigen Richtung.
☐  Keine vierte geschlossene Seite ohne Austritt: es ist keine Wanne.
☐  Die Unterseite des Überstands verhindert Rücklauf zur Fassade.
☐  Kein saugendes Holz liegt unter der Ablauflinie.


Schnitt der Brüstung
Ein Kästchen entspricht 1 cm. Zeichnen Sie unteren Riegel, Blech, Gefälle, Aufkantungen, Anschluss an die Bahn und Fassade.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Das Glas Wasser
Der Test des Kapitels: wenn ich ein Glas Wasser auf das Blech giesse, wohin läuft es, Teil für Teil?
Es trifft auf

Es wird abgewiesen von

Es tritt aus bei

Was es antrifft, wenn es seitlich überläuft
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