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Bavette et appui
Pente, relevés, raccord et sortie d’eau
L’appui bas est le point le plus exposé de toute la façade. Une bavette qui ne déverse pas est un bac.
Une ligne par menuiserie
	Repère
	Matériau et référence
	Pente (%)
	Relevés latéraux (mm)
	Débord (mm)

	Porte
	
	
	
	

	Fenêtre 1
	
	
	
	

	Fenêtre 2
	
	
	
	

	Fenêtre 3
	
	
	
	

	Fenêtre 4
	
	
	
	

	Baie
	
	
	
	


Pour chaque appui
☐  La bavette présente une pente franche vers l’extérieur.
☐  Les relevés latéraux remontent selon le détail du système.
☐  L’eau est rejetée devant les couches sensibles, pas dessus.
☐  Le raccord avec le pare-pluie travaille dans le bon sens.
☐  Aucun quatrième côté fermé sans sortie : ce n’est pas un bac.
☐  La sous-face du débord empêche l’eau de revenir vers le bardage.
☐  Aucun bois absorbant n’est placé sous la ligne d’écoulement.


Coupe de l’appui
Un carreau vaut 1 cm. Dessinez la traverse basse, la bavette, sa pente, ses relevés, le raccord au pare-pluie et le bardage.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Le verre d’eau
Le test du chapitre : si je verse un verre d’eau sur la bavette, où va-t-il, pièce par pièce ?
Il arrive sur

Il est renvoyé par

Il sort en

Ce qu’il rencontre s’il déborde latéralement
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