THS-08D    Kapitel 8 — Fenster und Türen		[image: ]
Fensterliste
Referenzen, Verglasungen, Massen und Lagen
Dieses Blatt setzt THS-05C fort, das die Masse lieferte. Es ergänzt, was bei der Montage zählt: Verglasung, Masse und Lage.
	Kürzel
	Produkt und Referenz
	Masse (mm)
	Verglasung
	Öffnungsrichtung

	Tür
	
	
	
	

	Fenster 1
	
	
	
	

	Fenster 2
	
	
	
	

	Fenster 3
	
	
	
	

	Fenster 4
	
	
	
	

	Verglasung
	
	
	
	

	Dachfenster
	
	
	
	




Massen und Verteilung
Anhalt: Glas wiegt rund 2,5 kg je Quadratmeter und Millimeter Dicke. Zweifachverglasung rund 20 kg/m², Dreifach rund 30 kg/m², plus dreissig Prozent für den Rahmen.
	Kürzel
	Fläche (m²)
	Masse (kg)
	Fassade
	Abstand ab vorne (cm)

	Tür
	
	
	
	

	Fenster 1
	
	
	
	

	Fenster 2
	
	
	
	

	Fenster 3
	
	
	
	

	Fenster 4
	
	
	
	

	Verglasung
	
	
	
	

	Dachfenster
	
	
	
	

	Total Fenster und Türen
	
	
	
	


Übertragen Sie das Total in THS-03A, Zeile Fenster und Eingangstür. Eine schwere Verglasung hinten verschiebt den Schwerpunkt: siehe Kapitel 3.
Lieferung und Handhabung
Lieferant, Bestelldatum und Liefertermin

Elemente über 80 kg: welche, und vorgesehenes Hebemittel

Lagerung auf der Baustelle: wo und wie geschützt

Kontrolle bei Lieferung: Masse, Verglasung, Richtung, allfällige Schäden

Gegenüber dem Lieferanten angemeldete Vorbehalte
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