THS-08D    Chapitre 8 — Les menuiseries		[image: ]
Tableau des menuiseries
Références, vitrages, masses et emplacements
Cette fiche prolonge THS-05C, qui donnait les dimensions. Elle ajoute ce qui compte à la pose : le vitrage, la masse et l’emplacement.
	Repère
	Produit et référence
	Dimensions (mm)
	Vitrage
	Sens d’ouverture

	Porte
	
	
	
	

	Fenêtre 1
	
	
	
	

	Fenêtre 2
	
	
	
	

	Fenêtre 3
	
	
	
	

	Fenêtre 4
	
	
	
	

	Baie
	
	
	
	

	Lanterneau
	
	
	
	




Masses et répartition
Repère : le verre pèse environ 2,5 kg par mètre carré et par millimètre d’épaisseur. Double vitrage environ 20 kg/m², triple environ 30 kg/m², plus trente pour cent pour le cadre.
	Repère
	Surface (m²)
	Masse (kg)
	Façade
	Distance depuis l’avant (cm)

	Porte
	
	
	
	

	Fenêtre 1
	
	
	
	

	Fenêtre 2
	
	
	
	

	Fenêtre 3
	
	
	
	

	Fenêtre 4
	
	
	
	

	Baie
	
	
	
	

	Lanterneau
	
	
	
	

	Total des menuiseries
	
	
	
	


Reportez le total dans le tableau THS-03A, ligne fenêtres et porte. Une baie lourde placée à l’arrière déplace le centre de gravité : voir le chapitre 3.
Livraison et manutention
Fournisseur, date de commande et date de livraison

Menuiseries de plus de 80 kg : lesquelles, et moyen de levage prévu

Stockage sur le chantier : où, et protégé comment

Contrôle à la livraison : dimensions, vitrage, sens, dégâts éventuels

Réserves émises au fournisseur
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