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Kontrolle vor der Verkleidung
Der letzte Moment, in dem die Anschlüsse sichtbar sind
Eine Verkleidung liesse sich demontieren, aber man demontiert sie nie: man glaubt lieber, es sei gut gewesen. Prüfen Sie jetzt.
Aussen, Element für Element
	Kürzel
	Blech
	Blechecken
	Anschluss Bahn
	Oberer Bereich
	Seiten

	Tür
	
	
	
	
	

	Fenster 1
	
	
	
	
	

	Fenster 2
	
	
	
	
	

	Fenster 3
	
	
	
	
	

	Fenster 4
	
	
	
	
	

	Verglasung
	
	
	
	
	


Innen
☐  Luftdichte Schicht auf allen vier Seiten jedes Rahmens durchgehend.
☐  Ecken ausgebildet, ohne offene Falte und ohne Fehlstelle.
☐  Anschluss an die Wandschicht ausgeführt, nicht nur angenähert.
☐  Kein Loch hinter einem Klotz oder einer Befestigung.
☐  Mittlere Fuge rundum gedämmt.


Gemachte Fotos
Ein senkrechtes Foto mit sichtbarem Massband ist zehn Übersichtsbilder wert.
	Kürzel
	Foto aussen
	Foto innen
	Foto der Brüstung
	Datum

	Tür
	
	
	
	

	Fenster 1
	
	
	
	

	Fenster 2
	
	
	
	

	Fenster 3
	
	
	
	

	Fenster 4
	
	
	
	

	Verglasung
	
	
	
	


Nach dem ersten starken Regen
Datum des Regens und beobachtete Intensität

Festgestellte Spuren, und wo

Vorgenommene Korrekturen, und Datum

Montieren Sie keine Verkleidungen, solange nicht alle Felder geprüft sind.
Geprüft durch, und Datum
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