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Contrôle avant habillage
Le dernier moment où les raccords sont visibles
Un habillage se démonte, mais on ne le démonte jamais : on préfère croire que c’était bon. Contrôlez maintenant.
À l’extérieur, menuiserie par menuiserie
	Repère
	Bavette
	Angles de bavette
	Raccord pare-pluie
	Partie haute
	Côtés

	Porte
	
	
	
	
	

	Fenêtre 1
	
	
	
	
	

	Fenêtre 2
	
	
	
	
	

	Fenêtre 3
	
	
	
	
	

	Fenêtre 4
	
	
	
	
	

	Baie
	
	
	
	
	


À l’intérieur
☐  Couche étanche à l’air continue sur les quatre côtés de chaque cadre.
☐  Angles traités, sans pli ouvert ni manque.
☐  Jonction avec la couche du mur réalisée, pas simplement approchée.
☐  Aucun trou laissé derrière une cale ou une fixation.
☐  Joint central isolé sur tout le pourtour.


Photographies prises
Une photo à la verticale, avec un mètre visible, vaut dix photos générales.
	Repère
	Photo extérieure
	Photo intérieure
	Photo de l’appui
	Date

	Porte
	
	
	
	

	Fenêtre 1
	
	
	
	

	Fenêtre 2
	
	
	
	

	Fenêtre 3
	
	
	
	

	Fenêtre 4
	
	
	
	

	Baie
	
	
	
	


Après la première forte pluie
Date de la pluie, et intensité observée

Traces constatées, et où

Corrections apportées, et date

Ne posez pas les habillages tant que toutes les cases ne sont pas contrôlées.
Contrôlé par, et date
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