THS-09C    Kapitel 9 — Die Fassade		[image: ]
Fassadeneinteilung
Verlegerichtung, Fugen, Startlinie und Ecken
Das erste Brett bestimmt alle weiteren. Zeichnen Sie die Fassade vor der Montage, ein Kästchen entspricht 10 cm.
Verlegeparameter
Fassade: vorne / hinten / links / rechts

Richtung der Bretter: waagrecht / senkrecht

Deckbreite und Fuge zwischen den Brettern (mm)

Bezugslinie: woher sie kommt und wie sie angerissen wurde

Schraubabstand (mm) und Art

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Vor dem ersten Brett festzulegende Details
	Detail
	Gewählte Lösung
	Massstäblich gezeichnet

	Ecke vorne links
	
	

	Ecke vorne rechts
	
	

	Ecke hinten links
	
	

	Ecke hinten rechts
	
	

	Fassadenfuss
	
	

	Fassadenkopf
	
	

	Fensterumrandung
	
	

	Türumrandung
	
	

	Anschluss an ein anderes Material
	
	


Ein nachträglich gesetztes Eckprofil kann die 2 550 mm kippen. Zeichnen Sie es massstäblich.
Der Wasserpfeil
Zeichnen Sie in jedes Detail einen Pfeil für das Wasser. Endet er in einer Nut, gehört das Detail neu gemacht.
Details, bei denen der Pfeil störte, und was geändert wurde
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