THS-09C    Chapitre 9 — Le bardage		[image: ]
Calepinage des façades
Sens des lames, joints, départ de pose et angles
La première lame conditionne toutes les autres. Dessinez la façade avant de la poser, un carreau vaut 10 cm.
Paramètres de pose
Façade : avant / arrière / gauche / droite

Sens des lames : horizontal / vertical

Largeur utile de la lame et jeu entre lames (mm)

Ligne de référence : d’où elle part, et comment elle a été tracée

Entraxe des fixations (mm) et type

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Détails à arrêter avant la première lame
	Détail
	Solution retenue
	Dessiné à l’échelle

	Angle avant gauche
	
	

	Angle avant droit
	
	

	Angle arrière gauche
	
	

	Angle arrière droit
	
	

	Pied de façade
	
	

	Tête de bardage
	
	

	Contour des fenêtres
	
	

	Contour de la porte
	
	

	Jonction avec un autre matériau
	
	


Un profil d’angle ajouté après coup peut suffire à faire basculer les 2 550 mm. Dessinez-le à l’échelle.
La flèche de l’eau
Sur chaque détail dessiné, ajoutez une flèche qui représente l’eau. Si elle termine dans une rainure, le détail est à refaire.
Détails où la flèche posait problème, et ce qui a été changé
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